Винтовой насос JEMIX с поплавковым выключателем для колодцев и ёмкостей 4-QGB-1-57F
Винтовой насос JEMIX с поплавковым выключателем 4-QGB-1-57F предназначен для перекачивания пресной воды из колодцев и различных ёмкостей, с дальнейшим использованием воды для хозяйственных нужд.
Насос имеет поплавковый выключатель, котрый выключает насос при осушении колодца, что предотвращает перегрев или поломку насоса.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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